Инструкция постановки wm2005 for MPx200: 


Для прошивки нам понадобится: 

motorola mobile upgrade wizard(1.8.3/1.8.5) 

Три файла с расширением *.img 

Флешка 16метров как минимум (лучше использовать ту, которая шла в комплекте, а потом с помощью картридера перенести, на флешку большего размера, все файлы) 
Заранее предупреждаю - флешка форматнётся. 

Ну и для дальнейшей синхронизации - Microsoft.ActiveSync.v4.1 (незабудьте включить DHCP-client сервис)

1. вытаскиваем SD и SIM. 
2. Подключаем устройство (думаю рассказывать как ставить дрова нестоит - все уже итак умеют  ) 
3. прошиваем этим: part1.img 
4. Выдёргиваем и вставляим через 20сек. аккум 
5. Делаем ХР. (для тех кто нехнает что такое - Хард Резет ) 
6. device ID должен показаться с сообщением об ошибке (ждать долго, ну или вообще может ничего не выдасть. На всякий пожарный подождите минут 40) 
7. Повторяем пункт 4. 
8. вставляем SD карту. 
9. Переподключаем Дата-кабель. 
10. прошиваем part2.img 
11. прошиваем part3.img 
12. отключаем тело и вытаскиваем аккум 
13. вставляем аккум 
14. хард ресет, но опции различаются сейчас (выберите clean reg hive и format storage) 
15. ждите завершения (время ожидания зависит от размера и скорости флешки) 
16. наслаждайтесь новым творением 2005го года!